## 类的使用
com.gprinter.command.LabelCommand.RESPONSE_MODE

- 使用LabelCommand.RESPONSE_MODE的程序包
  程序包 | 说明
  --- | ---
  com.gprinter.command |

- - ### com.gprinter.command中LabelCommand.RESPONSE_MODE的使用

    返回LabelCommand.RESPONSE_MODE的com.gprinter.command中的方法
    限定符和类型 | 方法和说明
    --- | ---
    `static LabelCommand.RESPONSE_MODE` | LabelCommand.RESPONSE_MODE.`valueOf(java.lang.String name)` 返回带有指定名称的该类型的枚举常量。
    `static LabelCommand.RESPONSE_MODE[]` | LabelCommand.RESPONSE_MODE.`values()` 按照声明该枚举类型的常量的顺序, 返回 包含这些常量的数组。

    参数类型为LabelCommand.RESPONSE_MODE的com.gprinter.command中的方法
    限定符和类型 | 方法和说明
    --- | ---
    `void` | LabelCommand.`addCutter(LabelCommand.RESPONSE_MODE enable)` 方法说明:设置切刀是否有效
    `void` | LabelCommand.`addPartialCutter(LabelCommand.RESPONSE_MODE enable)` 方法说明:设置切刀半切是否有效
    `void` | LabelCommand.`addPeel(LabelCommand.RESPONSE_MODE enable)` 方法说明:设置打印机剥离模式
    `void` | LabelCommand.`addPrintKey(LabelCommand.RESPONSE_MODE enable)` 方法说明:设置是否按键打印有效
    `void` | LabelCommand.`addQueryPrinterStatus(LabelCommand.RESPONSE_MODE mode)` 此方法一般在一张订单的最后加入， 打印机打印完成时， 会接收到一条GpCom.ACTION_DEVICE_STATUS广播， 可以在此广播里发送下一条订单给打印机 RESPONSE_MODE.ON 打开自动返回状态功能,每打印一张返回一次 RESPONSE_MODE.OFF 关闭自动返回状态功能 RESPONSE_MODE.BATCH 打开自动返回状态功能,打印完毕后返回一次
    `void` | LabelCommand.`addReprint(LabelCommand.RESPONSE_MODE enable)` 方法说明:设置出现错误时是否打印上一张内容
    `void` | LabelCommand.`addTear(LabelCommand.RESPONSE_MODE enable)` 方法说明:设置打印机撕离模式